产品简介：

油类灌装机广泛用于各种小桶装液体，如润滑油、食用油等各种粘性、无粘性液体的定量灌装。具有灌装精度高、调节方便、易操作等特点。dt04xfz

技术参数：

生产能力：1600～2000（瓶/小时）以5L桶计

灌装精度：≤±0.1﹪以5L计算）

适用范围：适用于各种食用油小包装灌装

灌装容量范围：1000ml-5000Lml

操作流程：

人工定量→人工放瓶→自动感应瓶口位置油嘴下落→自动灌装→自动传送→人工放盖→自动压盖→自动喷码→传送带库房（此过程只需人工放瓶和人工放盖两个人工操作，也可实现无人化灌装。）

产品特点：

1、该油类灌装机应用于润滑油、食用油、桶装酒、化工产品、香料等各种油脂、油类、油品、液体物料的灌装、分装包装计量。

2、该油类灌装机主要由磁性气缸、油缸以及电气控制元件组成。具有整体结构简单、占地面积小，容易操作的优点；

3、采用定量杯结构，通过气缸带动油缸活塞反复运动，将油定量灌装入瓶，定量准确度高，灌装速度快；

4、双速灌装，先快后慢，防止快满时物料溢出。